[image: ]Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA                
Rakennusvalvonta					(AR, AK, AL, T)
									MRL 121 §, MRA 74 §, RakMk: A1, A2, A3

	1 Rakennushankkeen tiedot 

	[bookmark: Teksti9][bookmark: _GoBack]Rakennuspaikan osoite
     

	Rakennushankkeeseen ryhtyvä
[bookmark: Teksti5]     	

	Lupatunnus
     



	2 kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

	[bookmark: Teksti7]Paikka
Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta
	Aika 
     .      20               klo        

	Osallistujat

	Puheenjohtaja (Rakennusvalvontaviranomainen):
     
	Sihteeri:
     

	Rakennuttajan edustaja:
     
	Rakennuksen pääsuunnittelija:
     

	Rakennustyön vastaava työnjohtaja:
     
	KVV-työnjohtaja:
     

	IV-työnjohtaja:
     
	LVI-tarkastaja:
     

	Rakennuttajan valvoja:
     
	Muut osallistujat:
     

	Pöytäkirjan allekirjoittavat rakennuttajan edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennustyön vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvontaviranomainen/puheenjohtaja.



	3 Laillisuuden toteaminen

	Rakennushankkeeseen ryhtyvä on kutsunut kokouksen koolle rakennuslupapäätöksenmukaisesti ennen rakennustöiden aloittamista ja lain määräämällä tavalla.
Kyse on rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta rakennustyön aloituskokouksesta.
Aloituskokouksen pitämisestä on määrätty lupapäätöksessä (MRL 121 §)
[bookmark: Valinta1]|_| Laillisuus todettu
|_|      




	4 Rakennuslupaehdot ja rakennusvalvontatoimenpiteet

	Rakennuslupapäätöksen mukaiset lupaehdot ja rakennusvalvontatoimenpiteet;
Katselmusten tilaaminen / työnjohtajan paikallaolo / tarkistuslista. Käyttöönottokatselmuksen mittauspöytäkirjat, energiaselvityksen päivitys käyttöönoton yhteydessä, jonka pääsuunnittelija allekirjoittaa.


	Työnjohtajan tulee olla läsnä katselmuksilla.


	Viranomaisvalvonnassa huomio kohdistetaan pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin kuuluvat velvollisuutensa
(MRL 124, 150 ja 153 §).





	5 Suunnittelun keskeiset osapuolet, koulutus/pätevyys ja rakennushankkeen suunnittelutehtävien vaativuus

	(Rak.Mk: AA, A, B, C) sekä yhteystiedot (osoite, puh.numero sekä sähköpostiosoite)

Pääsuunnittelija:
     
Vastaava rakennussuunnittelija:
     
Vastaava rakennesuunnittelija ja rakennesuunnittelijat:
     
· pohjatutkimus:
     
· perussuunnittelija:
     
· runko- ja vesikattorakenteet:
     
Vastaava LVI-suunnittelija:
     
Sähkösuunnittelija:
     
Muut erikoissuunnittelijat:
     



	4 Rakennustyön keskeiset osapuolet, työnjohtajat sekä yhteystiedot (osoite, puh.nro, s-posti)

	Pääurakoitsija:
     
Pohjarakennustyöt: 
     
Rakennustekniset työt:
     
Elementtien toimittaja:
     
Vesi- ja viemärityöt:
     
Ilmastointityöt:
     
Sähkötyöt:
     

	Yhteystiedot voidaan toimittaa rakennusvalvontaan aloituskokouspöytäkirjan liitteenä

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö
MRL § 119





	5 Rakennuslupaehdot ja rakennusvalvontatoimenpiteet

	Käytiin läpi rakennuslupapäätöksen mukaiset lupaehdot ja rakennusvalvontatoimenpiteet. Katselmusten tilaaminen / työnjohtajan paikallaolo / tarkistuslista. Käyttöönottokatselmuksen mittauspöytäkirjat, energiaselvityksen päivitys käyttöönoton yhteydessä, jonka pääsuunnittelija allekirjoittaa.

Erillisen laadunvarmennusselvityksen tarve
MRA § 74
     
Erityisalojen aloituskokoukset, seurantakatselmukset
     

Viranomaisvalvonnassa huomio kohdistetaan pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin kuuluvat velvollisuutensa (RakMK A1 3.3.1.). MRA § 76, MRL § 150, § 153



	6 Suunnittelutilanne

	Arkkitehti- ja työpiirustukset
     
Rakenne- ja elementtisuunnitelmat
     
Lvi-suunnitelmat
     
Sähkösuunnitelmat
     
Muut erikoissuunnitelmat mm. merkki- ja turvavalaistus- paloilmoitinjärjestelmä-, savunpoisto- ja sammutusautomatiikkasuunnitelmat
     



	7 Urakoitsijoiden laatujärjestelmät ja hankekohtainen laatusuunnitelma

	Todettiin urakoitsijoiden laatujärjestelmät:
     
Pääurakoitsija, KVV-, IV-, ja sähköurakoitsija laativat työmaakohtaiset laatusuunnitelmat, jotka liitetään pöytäkirjaan. Laatusuunnitelmissa näkyvät nimetyt vastuuhenkilöt, jotka vastaavat laatusuunnitelmien ylläpidosta ja toteuttamisesta. Tarkistusasiakirjassa olevat tarkistukset varmennetaan tarkistavan henkilön kuittauksella ja päivämäärällä. Vastaava työnjohtaja valvoo tarkistusasiakirjan täyttämistä.
     
Ympäristö- turvallisuus- ja kosteudenhallintasuunnitelma / vastuuhenkilöt:
     



	8 Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja yhteystiedot sekä tarkastusasiakirjat ja käyttö- ja huolto-ohje

	Rakennustyön vastaava työnjohtaja  MRL 122§, MRA § 71, § 73
     

Kvv-työnjohtaja Iv-työnjohtaja 
     

Työturvallisuuskoordinaattori Vna 205/2009
     

Rakennuttajan valvoja
     

Ulkopuolinen tarkistus / erityismenettely Rak.Mk A1
     
Käyttö- ja huolto-ohjeen vastuuhenkilö
     

Työnjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa työvaihetarkastukset ja tekevät niistä merkinnät rakennustyön ja lvi-töiden tarkastusasiakirjoihin. Jokaisesta rakennuksesta laaditaan oma tarkistusasiakirja. MRL § 150, MRA § 77

Työmaasuunnitelman laatiminen
     

Noudatetaan hyvää siisteyttä ja järjestystä. Roskien leviäminen ympäristöön on estettävä. Turvallisuudesta huolehditaan. Työsuojeluviranomaisille tehdään ilmoitus.
     

Turvallisuusasiakirja laaditaan ja rakennustöiden turvallisuussuunnitelma tehdään.
     

Tarkastusasiakirjoina käytetään rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjoja ja/tai Asuinkerrostalotyömaan tarkistusasiakirjaa Ympäristöopas 43, joiden yhteenvedon vastaavat työnjohtajat luovuttavat loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.
     

Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle, ellei toisin sovita RakMK A4 3.2.
Käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis käyttöönottokatselmuksessa / loppukatselmuksessa ja luovutetaan rakennuksen haltijalle
MRL § 153
     



	9 Järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseksi

	Rakennustyössä käytetään vain CE - merkittyjä, tyyppihyväksyttyjä tai rakentamisen viranomaisvalvonnassa hyväksi todettuja rakennustuotteita. Rakennushankkeeseen ryhtyvän/suunnittelijan tulee varmistaa siitä, että täyttävätkö CE -merkinnässä ilmoitetut arvot/luokat Suomen vaatimustasot. Tarkistetaan ja merkitään tarkistusasiakirjaan.
     



	10 Rakennuskohteen esille otetut riskilliset työvaiheet

	Käytiin läpi rakennussuunnitelmat ja riskilliset työvaiheet ja rakennuskohteen erityispiirteet: pohjarakennus/paalutus/massan vaihto, perustaminen, talvirakentaminen, kapillaarikatkot 200mm / laatu, salaojat / salaojasoran laatu, radon, routasuojaus/alapohjaneristys, kylmäsillat, eristykset, ilmansulut, runkorakenteet / kantavan tai jäykistävän betonisen rakenneosan kiinnikkeiden tulee olla ETA-hyväsyttyjä, ääneneristys, kosteudenhallinta/suunnitelma, märkätilat/vedeneristeet, paloturvallisuus, - osastoinnit / palokatkot / palosuojamaalaukset / savunpoisto, savuhormit /suojaetäisyydet /palokaasujen lämpötila,
väestönsuojarakenteet, maalämpöjärjestelmät, muut lvi-asiat, sähkötyöt.
     



	11 Muut asia

	Kaavamääräykset, rakentamistapaohjeet, rakennusjärjestys yms. 
     
Rakennustöiden aloitus:
     
Rakennuksen korkeusasema, tontin rajat ja ratkaisut rajoilla, pengerrykset, pintavesisuunnitelma
     
Kaivutyöt yleisillä alueilla (katu / puisto), tehtävistä töistä ilmoittaminen
     
Tonttiliittymän leveys ja rakentaminen katualueen rajaan asti.
     
Säilytettävä puusto ja niiden suojaus
     
Naapurikiinteistöjen katselmukset/räjäytystyöt
     
Työmaan ja katualueen aitaaminen sekä ympäristön suojaaminen (pöly, yms.)
     
Rakennusosien ja rakennustuotteiden suojaus ja varastointi (vesi, lumi, myrsky, varkaus)
     
Rakentamisen ympäristövaikutukset (saastuneet maat, pohjavesi, tärinä, melu, pöly, työmaan siisteys, jätehuolto)
     
Rakennuspaikalla tiedottaminen
     
Käyttöturvallisuus ja esteettömyys
     
Pelastusreitit ja varatiet, pelastussuunnitelma, palovaroittimet, osoitenumerointi, talonumerointi
     
Rakennusrasitteiden perustaminen
     
Suorituskyvyttömyysvakuus esitetään muuttokatselmuksen yhteydessä. RS-kohteissa RS-sopimus AsKL § 2:19
     



	12 Muut mahdolliset esille otetut asiat

	     



	13 Allekirjoitukset

	

     
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
	

     
Sihteeri 
	

     
Puheenjohtaja 
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