[image: ]Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue	         ENERGIASELVITYSLOMAKE Rakennusvalvonta			

Luvanvaraiset hankkeet, energiaselvityslomake perustuu ympäristöministeriön asetukseen 4/13
Energiaselvityslomake sisältää neljä (4) sivua.

	Rakennuttaja

	Nimi
     

	Rakennuspaikka

	Kaupunginosa/kylä
     
	Kortteli
     
	Tontti/Tila R:no
     

	
	Osoite
     

	Rakennustoimenpide

	     

	Kuvaus tehtävistä energiataloudellisista toimenpiteistä
	     













	Korjausrakentamisen
energiaselvityslomakkeen
laatija

	Nimi
     

	
	Osoite
     

	
	Puhelin
     
	Sähköposti
     

	
	Päiväys ja allekirjoitus


     

	Pääsuunnittelija

	Päiväys ja allekirjoitus


     

	Oma arvio kohteen
vaativuusluokasta
	[bookmark: Valinta1]|_| vähäinen   |_|tavanomainen   |_| vaativa   |_| erittäin vaativa




Energiaselvityslomakkeessa edellytettyjen energialaskelmien laatimiseen tarvitaan energia-asiantuntija. Tasauslaskelman (RakMK D3 2012) voi tehdä rakennussuunnittelija. Mikäli suunnitellut korjaus- tai muutostoimenpiteet edellyttävät lisäksi energialaskentaa, laatii energialaskelmat ja energiatodistuksen todetun Fise-pätevyyden omaava asiantuntija.

Energiaselvityslomake täytetään tarvittavilta osin. Se lisätään liitteineen Lupapisteeseen hankkeelle pdf-dokumenttina tai vaihtoehtoisesti toimitetaan tulostettuna rakennusvalvontaan.





Valitse oikea toimenpide (rasti ruutuun) ja huomio valitun kohdan vaateet

	[image: ]
|_|
	Rakennuksen ulkopuolinen laajennus, rakennuksen pinta-ala yhteensä alle 50 m², tai rakennus joka ei ole ympärivuotisessa käytössä (kuten vapaa-ajan asunnot), tai käyttötarkoituksen muutosta kokevan osan lämmitetty nettoala on korkeintaan 50 m²

	
	· asetus ei koske (rakennusvalvonta ei edellytä energiatehokkuuden parantamista)
· parempaan tasoon saa pyrkiä, jos rakennuksen omistaja niin haluaa


	
	

	[image: ][image: ]
|_|                   |_|
	Rakennuksen ulkopuolinen laajennus, rakennuksen pinta-ala yli 50 m² laajennuksineen, tai rakennuksen sisäpuolinen laajennus

	
	· tasauslaskelma (RakMK D3 2012), mikäli rakennetaan uusia asuinhuoneita / toimitiloja
· laadittava energiaselvitys ja E-lukulaskelma, mikäli rakennetaan uusia asuntoja
· valitaan rakennusosien tai rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi jokin vaihtoehdoista 1, 2, tai 3, sekä kohta (4) teknisten järjestelmien vaatimukset
· koko rakennuksen energiatodistus tarvitaan esim. myyntitilanteessa
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|_|
	Rakennuksen sisäpuolinen saneeraus tai rakennusosan vaippaan kohdistuva korjaus

	
	· tasauslaskelma (RakMK D3 2012), mikäli rakennuksen vaipan lämmöneristystä parannetaan
· taloteknisiä (LVI) järjestelmiä uusittaessa noudatettava (4) teknisten järjestelmien vaatimuksia
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|_|
	Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

	
	· tasauslaskelma (RakMK D3 2012)
· laadittava energiaselvitys ja E-lukulaskelma
· valitaan rakennusosien tai rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi jokin vaihtoehdoista 1, 2, tai 3, sekä kohta (4) teknisten järjestelmien vaatimukset
· koko rakennuksen energiatodistus tarvitaan esim. myyntitilanteessa
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|_|
	Asuinkerros- tai rivitalon korjaustyö (linjasaneeraus)

	
	· noudatetaan (4) teknisten järjestelmien vaatimuksia, uusittaessa järjestelmiä kokonaisuutena
· tasauslaskelma (RakMK D3 2012) mikäli rakennuksen ulkovaippaan lisätään eristettä 
· uusittaessa teknisiä järjestelmiä päivitettävä myös energiatodistus




	



Valitse energiatehokkuuden parantamisvaihtoehto (1, 2, 3, 4)

Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä valitsee 2 tai 3 kohdassa mainitun vaihtoehdon energiatehokkuuden parantamiseen, on rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta rakennuksen korjausten yhteisvaikutuksena laadittava suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteiden kokonaisvaikutus. Kokonaisvaikutusta ei tarvitse arvioida erikseen, jos rakennushankkeessa noudatetaan rakennusosakohtaisesti kohdan 1 ja teknisten järjestelmien 4 energiatehokkuusvaatimuksia.

	|_| 1 Rakennusosakohtaisen energiatehokkuuden parantaminen (4 §)


	Kun energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu rakennusosakohtaisesti, on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

	Alkuperäinen U-arvo
	Korjaus, tai muutos U-arvo
	Vaatimus

	ulkoseinä, alkuperäinen U-arvo:
	      W/(m²K)
	korjattu ulkoseinä, U-arvo:
	      W/(m²K)
	≤0,5 x alkup. tai ≤0,17 W/(m²K)

	yläpohja, alkuperäinen U-arvo:
	      W/(m²K)
	korjattu yläpohja, U-arvo:
	      W/(m²K)
	≤0,5 x alkup. tai ≤0,09 W/(m²K)

	alapohja, alkuperäinen U-arvo:
	      W/(m²K)
	korjattu alapohja, U-arvo:
	      W/(m²K)
	W/(m²K) mahdollisuuksien muk.

	ikkunat, alkuperäinen U-arvo:
	      W/(m²K)
	uudet ikkunat, U-arvo:
	      W/(m²K)
	W/(m²K) (≤1,0 W/m²K)

	ulko-ovet, alkuperäinen U-arvo:
	      W/(m²K)
	uudet ulko-ovet, U-arvo:
	      W/(m²K)
	W/(m²K) (≤1,0 W/m²K)

	



	|_| 2 Rakennuksen standardikäyttöön perustuvan energiankulutuksen pienentäminen (6 §)


	laskettu standardikäytön kulutus:        kWh/m2



	|_| 3 Rakennuksen standardikäyttöön perustuvan kokonaisenergiankulutuksen pienentäminen – E-luku (7 §)

	
alkuperäinen E-luku:        kWhE/m²
	
E-luku esitettyjen korjausten jälkeen:       kWhE/m²



	|_| 2 ja 3 edellyttävät E-lukulaskentaa

	Rakennuksen käyttötarkoitusluokka ja sitä vastaavat kohtien 2 ja 3 energiatehokkuusvaatimukset

	
	vaihtoehto, kohta 2
	vaihtoehto, kohta 3

	|_| pien-, ketju- tai rivitalo
	≤ 180 kWh/m2
	≤ 0,8 x alkup. E-luku

	|_| asuinkerrostalo
	≤ 130 kWh/m2
	≤ 0,85 x alkup. E-luku

	|_| toimistorakennus
	≤ 145 kWh/m2
	≤ 0,7 x alkup. E-luku

	|_| liike- tai majoitusrakennus
	≤ 180 kWh/m2
	≤ 0,7 x alkup. E-luku

	|_| opetusrakennus tai päiväkoti
	≤ 150 kWh/m2
	≤ 0,8 x alkup. E-luku

	|_| liikuntarakennus, pl.uima- ja jäähallit
	≤ 170 kWh/m2
	≤ 0,8 x alkup. E-luku

	|_| sairaala
	≤ 370 kWh/m2
	≤ 0,8 x alkup. E-luku

	|_| muu rakennus
	käytetään rakennuskohtaista menetelmää 1



	|_| 4 Rakennuksen teknisten järjestelmien peruskorjaus, tai uusiminen (5 §)

	

	|_| LTO:n laskettu/testattu vuosihyötysuhde:
	      % 
	(vaatimus ≥ 45 %)

	|_| koneellisen tulo- ja poistojärjestelmän arvioitu ominaissähköteho (SFP-luku):
	      kW/m³s 
	(vaatimus ≤ 2,0 kW/m³s)

	|_| koneellisen poistojärjestelmän arvioitu ominaissähköteho (SFP-luku):
	      kW/m³s
	(vaatimus ≤ 1,0 kW/m³s)

	|_| ilmastointijärjestelmän arvioitu ominaissähköteho (SFP-luku):
	      kW/m³s
	(vaatimus ≤ 2,5 kW/m³s)

	|_| lämmitysjärjestelmän uusiminen, laitteiden hyötysuhteen parantaminen

	|_| vesi- ja/tai viemärijärjestelmien uusiminen, sovelletaan mitä uudisrakentamisesta säädetään




	5 Energiatehokkuuden parantamisvelvollisuudesta haetaan vapautusta, koska:

|_| korjaus- ja muutostyössä ei suoriteta rakenteisiin tai teknisiin järjestelmiin; Lämpö- ja kosteustekniseen, äänitekniseen-, palotekniseen-, tai paloturvallisuuden toimivuuteen vaikuttavia toimenpiteitä
|_| energiatehokkuuden parantaminen ei ole teknisesti, taloudellisesta tai toiminnallisesti toteutettavissa (laskelma/perustelu liitteeksi)
|_| rakennus on suojeltu, miltä osin:      
|_| rakennuksen huoneistoala / lämmitetty nettoala on alle 50 m².  Rakennuksen huoneistoala:       m²
|_| rakennus on loma-asunto, jossa ei ole kokovuotiseen käyttöön suunniteltua kiinteää lämmitysjärjestelmää
|_| korjaustyö ei kohdistu sellaiseen rakennusosaan jolla olisi vaikutusta rakennuksen energiatalouteen (selvitys liitteeksi)
|_| muu ympäristöministeriön asetuksen 4/13 1§:n mukainen peruste:      




	6 Liitteet ja selvitykset (toimitetaan erillisenä liitteenä):

|_| energiaselvitys / E-luku laskelma
|_| rakennetyypit sekä alkuperäisistä että korjatuista rakenteista U-arvoineen (1)
|_| selvitys rakennuksen kunnosta (1, 2, 3, 4)
|_| tasauslaskelma (D3 2012 mukaan) rakennusosakohtaisten (1) tai teknisten järjestelmien (4) vaatimusten osittaisten alitusten kompensoimiseksi
|_| selvitys aiemmin toteutetuista energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, jotka halutaan ottaa huomioon laskennassa
|_| suunnitelma tulevista korjaushankkeista (2 tai 3), joiden yhteisvaikutuksena rakennuksen energiatehokkuus täyttää vaatimukset
|_| selvitys siitä, miksi energiatehokkuuden parantaminen ei ole teknisesti, taloudellisesta tai toiminnallisesti toteutettavissa
|_| arviointi uuden tai uusittavan lämmitysjärjestelmän teknisestä, ympäristöön liittyvästä ja taloudellisesta toteutettavuudesta
(ei koske uusiutuvalla energialla, kaukolämmöllä tai lämpöpumpputekniikalla toteutettua lämmitysjärjestelmää)
|_| selvitys ilmanvaihdon oikeasta toiminnasta ja korvausilman saannin varmistamisesta
|_| muu selvitys (esim. rakennuksen tiiveysmittaus):      




	7 Loppukatselmuksessa esitetään, mitä rakennuslupaehdoissa on määrätty, sekä:

· selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen päivittämisestä tai laatimisesta 
· selvitys lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien oikeasta ja energiatehokkaasta toiminnasta, tasapainotuksesta ja säädöstä




	8 Lisätietoa ympäristöministeriön asetuksesta 4/13:

asetus YM4/13
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma

ympäristöhallinnon korjaustiedon verkkopalvelu
http://www.ymparisto.fi/korjaustieto
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